**Неисправное печное отопление - причина пожаров!!!**

За прошедший период 2020 года на территории Темрюкского района произошло - 12 пожаров, за аналогичный период прошлого года - 7 пожаров, в текущем году гибель и травматизм людей на пожарах не допущен, в прошлом году на пожаре погиб 1 человек. Из общего количества пожаров в 4 случаях причиной возникновения пожара послужила неисправность печного отопления.

Исправная печь - залог безопасности! В Темрюкском районе продолжается отопительный сезон. Как правило, в этот период года одной из основных причин пожаров является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Пожары чаще всего возникают из-за перекала печей, появления в кирпичной кладке трещин, отсутствия противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, в результате применения для растопки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, выпадения из топки или зольника горящих углей. Соблюдение нижеперечисленных правил пожарной безопасности, поможет избежать беды. Печь должна быть смонтирована на собственном фундаменте, не должна иметь трещин. Дверцы топки и поддувала должны быть исправны. Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах. Запрещается монтировать печь вплотную к сгораемым конструкциям помещений. В данном случае здесь предусматривается противопожарная отступка. Очищать дымоходы и печи от сажи следует перед началом отопительного сезона (а также не реже одного раза в три месяца). У печей нельзя сушить дрова, лучину, пиломатериалы, другие горючие материалы, вешать для просушки белье, класть на печь одеяла. Попытка растопить печь легковоспламеняющейся и горючей жидкостью может привести к ожогам. Это происходит потому, что горит не жидкость, а смесь её паров с воздухом. Опасных паров больше с той стороны с которой в печь плеснули горючую жидкость и поэтому выброс огня происходит в помещение. Мебель, занавески и другие горючие материалы не следует располагать ближе 0,5 м от топящейся печи. Ставить их вплотную недопустимо. Топка печей должна заканчиваться за 2 часа до отхода людей ко сну. Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в специально отведенное для них место, которое должно на улице. Категорически запрещается: - перекаливать печи; - оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям; - применять для розжига печей бензин, керосин, солярку и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.; - располагать топливо и другие горючие вещества на предтопочном листе; - топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива; - топить печи во время проведения в помещении мероприятий с участием большого количества людей; - использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов; - допускать к эксплуатации неисправные печи. Чтобы не допустить беды в Вашем доме, необходимо периодически осматривать печь и правильно её использовать. Это гарантия безопасности Вас и Ваших близких!

Помните, от ваших действий и бездействий могут зависеть ваши жизни и жизни близких вам людей!

Старший дознаватель ОНД и ПР Темрюкского района Чарухин Павел